Приложение № 3
к государственному контракту
№ __-2026
Характеристики оборудования
	Имя ВМ
	vCPU
	Mem, GB
	HDD1, GB
	HDD2, GB
	ОС
	Назначение

	DSTROY-PROXY-OMSPG
	1
	2
	32
	
	RedOS 7.2
	Прокси-сервер, Nginx

	DSTROY-APP-OMSPG-instant
	8
	32
	1024
	3200
	RedOS 7.2
	Сервер приложений, Apache, PHP, «КриптоПро CSP»

	DSTROY-DB-OMSPG
	4
	16
	500
	
	RedOS 7.2
	Сервер баз данных, PostgreSQL

	DSTROY-ES-OMSPG
	4
	8
	128
	
	RedOS 7.2
	Сервер поисковой системы, ElasticSearch

	DSTROY-MSP-MONITORING
	2
	6
	60
	
	RedOS 7.2
	Сервер мониторинга, Nagios, Apache, PHP

	DSTROY-AISMSP-GAR
	4
	16
	100
	500
	RedOS 7.3.1
	Адресный сервис (ГАР), PHP, elastic search, nginx

	DSTROY-PREPROD-OMSPG
	2
	8
	64
	
	RedOS 7.3
	Предпродакшн

	DSTROY-FS-OMSPG
	1
	4
	50
	3200
	RedOS 7.3.1
	Файловый сервер



Элементы инфраструктуры (клиентская часть) ГИС «Жилье Ямала» и социального калькулятора
	Элемент инфраструктуры
	Технические характеристики
	Системное ПО
	Прикладное ПО

	АРМ пользователя ГИС «Жилье Ямала» и социального калькулятора
	Частота процессора: не менее 2 ГГц
Количество оперативной памяти: не менее 4 ГБ
Разрешение монитора: не менее 1280х1024
	Операционная система: РЕД ОС (64-разрядная)

	Браузер Google Chrome версии Версия 76.0.3809 и выше/Яндекс. Браузер версии 16.11 и выше
Криптопровайдер ViPNet CSP
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in



