ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)
на оказание услуг по подключению лабораторного оборудования к медицинской информационной системе медицинской организации
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полное наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по подключению лабораторного оборудования к медицинской информационной системе медицинской организации.
1.2 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: медицинская информационная система медицинской организации. 

Сокращенное наименование системы: МИС МО.

Обозначение: Система.

1.3 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказанных услуг

Требования к составу, содержанию услуг и результаты услуг определяются разделом 2 настоящего Описания объекта закупки (далее – Техническое задание).
2 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, РЕЗУЛЬТАТАМ И СРОКАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Состав услуг, результаты, сроки и этапы оказания услуг представлены в таблице 1.

Таблица 1. Состав услуг, результаты, сроки и этапы оказания услуг
	№ п/п
	Наименование этапа
	Состав услуг
	Сроки оказания услуг
	Результат оказания услуг

	1. 
	Подключение и настройка лабораторного оборудования 
	· проведение технического обследования помещений объектов автоматизации и подключаемого лабораторного оборудования;

· физическое подключение лабораторного оборудования и технических средств к Системе;

· установка и конфигурирование драйверов;

· настройка методик, выполняемых на подключаемом оборудовании;

· тестовый запуск, проверка корректности функционирования и отладка работоспособности подключения лабораторного оборудования к Системе;

· демонстрационные показы мониторинга работоспособности подключения лабораторного оборудования и возможностей Системы для Заказчика
	60 (шестьдесят) дней с даты заключения Контракта
	· Акт предпроектного обследования инфраструктуры;

· Протокол подключения лабораторного оборудования


3 ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Исполнитель должен оказать услуги по подключению лабораторного оборудования к подсистеме «Лабораторные исследования» МИС МО (далее – подсистема «ЛИ»).
Подключение лабораторного оборудования должно быть выполнено Исполнителем в сроки, указанные в таблице 1, в объеме оборудования, на объектах автоматизации, приведенных в Приложении № 1 настоящего Технического задания.

Исполнитель должен обеспечить интеграцию с Системой следующего типа лабораторного оборудования в медицинских организациях (далее – МО) на территории ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ лабораторных анализаторов в количестве 4 (четырех) штук(-и).

Результатом интеграции оборудования в Системе должен являться обмен информацией между оборудованием и Системой, который позволит получать данные результатов исследований пациента, идентифицированных по номеру пробы для их дальнейшей автоматизированной обработки и передачи в электронную медицинскую карту. 

В ходе интеграции по обращению Исполнителя допускается уточнение Заказчиком указанной информации в случае, если не выполняются следующие требования к оборудованию:

· имеется документированный производителем функционал обмена с внешней информационной системой;

· имеются соответствующие документации производителя на физические интерфейсы для подключения;

· программное обеспечение оборудования содержит в себе модули и элементы, необходимые для подключения и описанные производителем;

· необходимый функционал программного обеспечения разблокирован и доступен при проведении работ по физическому подключению (если необходимо) и настройке.

Результаты интеграции должны быть подтверждены протоколами подключения лабораторного оборудования, подписанными уполномоченными представителями медицинской организации по местонахождению оборудования. 

Подключение лабораторного оборудования должно быть выполнено одним из следующих способов:

1) по протоколу TCP/IP (рекомендуемый метод);

2) с использованием функции управляющего программного обеспечения лабораторного оборудования, позволяющего сохранять результаты результатов исследований в файл; 

3) по интерфейсу RS232;

4) по интерфейсу USB.
4 УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

Заказчик обязан выполнить перечисленные в настоящем разделе требования, обеспечивающие Исполнителю оказание услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

4.1 Требования к Заказчику

В рамках настоящего Технического задания Заказчик обязан:

1. Предоставить шаблоны отчетных документов, приведенных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2. Предоставить сотрудникам Исполнителя доступ к объектам автоматизации в соответствии с объектами, перечисленными в Приложении № 2.1 к настоящему Техническому заданию.

3. Обеспечить выполнение требований к лабораторному оборудованию, приведенных в подпункте 4.1.1 настоящего Технического задания, а также требований к персональному компьютеру для подключения лабораторного оборудования, приведенных в подпункте 4.1.2 настоящего Технического задания.

4.1.1 Требования к техническому обеспечению лабораторного оборудования

Требования к лабораторному оборудованию для обеспечения подключения к Системе:

· прибор либо управляющее программное обеспечение в составе аналитического комплекса должны иметь документированный производителем функционал передачи данных (обмена данными) с внешней информационной системой;
· прибор должен иметь свободные для подключения физические интерфейсы, указанные в документации производителя;
· программное обеспечение прибора или аналитического комплекса должно содержать в себе весь необходимый функционал и (при необходимости) модули для настройки выгрузки данных либо связи с внешней информационной системой;
· весь необходимый функционал на приборе либо управляющем программном обеспечении аналитического комплекса должен быть активен (разблокирован) на этапе настройки и подключения;
· прибор должен быть введён в тестовую либо промышленную эксплуатацию, не иметь ошибок при работе в штатных режимах;
· для настройки методик в Системе необходим доступ для проведения тестовых исследований.
Требования к помещению, в котором устанавливается лабораторное оборудование:

1. В помещении должен быть организован физический доступ к ЛВС МО. Для каждого прибора должна быть выделена постоянная точка доступа в непосредственной близости от прибора.

2. При подключении оборудования с помощью конвертера RS232-TCP/IP рядом с прибором должна находиться свободная розетка 220v.

3. При подключении лабораторного оборудования по интерфейсу RS232 к автоматизированному рабочему месту (далее – АРМ) АРМ должен находиться на расстоянии не более 10 (десяти) метров от подключаемого оборудования и иметь свободный, настроенный COM-порт DB9M (в ОС АРМ должны быть установлены соответствующие драйвера).

4. При подключении оборудования с помощью интерфейса USB к АРМ на расстоянии не более 3 (трех) метров от подключаемого оборудования должен находиться АРМ, на который возможно установить соответствующие драйверы от производителя оборудования.

4.1.2 Требования к автоматизированному рабочему месту для подключения лабораторного оборудования

Подключение лабораторного оборудования к подсистеме «ЛИ» выполняется через АРМ, на которое устанавливается драйвер приема/передачи информации от лабораторного оборудования на сервер ЛИ.

Требования к системному программному обеспечению и техническим характеристикам АРМ (не ниже):

· процессор c тактовой частотой не менее 3,1 ГГц, количеством ядер не менее 2 (двух), максимальным числом потоков не менее 4 (четырех);

· ОЗУ – не менее 4 Гб;

· HDD-накопитель;

· сетевой интерфейс со скоростью не ниже 100 Мбит/с с доступом к локально-вычислительной сети медицинской организации;

· манипулятор типа «мышь»;

· клавиатура;

· монитор цветного изображения с поддержкой видео режима с глубиной цвета не ниже HiColor (65 536 цветов). Разрешение – не менее 1280x980 пикселей.

Требования к программному обеспечению рабочей станции (клиента):

· операционные системы: MS Windows 10 и старше, для доступа к операционной системе используется учетная запись с правами Администратора;

· браузер: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др. актуальной версии не старше 12 (двенадцати) месяцев со времени выпуска.

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В течение 3 (трех) дней после заключения Контракта Исполнителю необходимо предоставить Заказчику сведения для успешного оказания услуг, включая предоставление необходимых материалов, обеспечение взаимодействия с иными организациями, предоставление доступа на объекты и др.

В рамках контроля за оказанием услуг по Контракту Исполнитель не реже 1 (одного) раза в 2 (две) недели должен отправлять на электронный адрес ответственного специалиста Заказчика отчет о ходе оказания услуг, содержащий сведения:

· об оказанных услугах в течение отчетного периода;

· о начале оказания в течение периода услуг, завершение которых планируется в следующем периоде;

· об услугах, оказание которых планировалось в отчетном периоде, но по объективным причинам было перенесено на следующий период;

· об услугах, которые должны быть оказаны в течение следующего периода;

· об услугах следующего периода, требующих участия Заказчика;

· о рисках, связанных с несвоевременным оказанием услуг.

Заказчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами в срок, указанный в Контракте, должен подписать Документ о приемке оказанных услуг/Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направить Исполнителю в указанный срок мотивированный отказ от сдачи-приемки услуг с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Исполнитель должен устранить недостатки в указанные сроки и предъявить результаты Заказчику. Повторная приемка услуг должна проводиться в порядке, определенном настоящим разделом.
6 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику отчетные документы, указанные в таблице 2.

Таблица 2. Перечень отчетных документов

	№ п/п
	Отчетные документы

	1
	Акт предпроектного обследования инфраструктуры

	2
	Протокол подключения лабораторного оборудования


Отчетные документы должны быть оформлены в соответствии с шаблонами, приведенными в Приложениях № № 2.2, 2.3 к настоящему Техническому заданию.

Итоговые документы и материалы должны быть представлены Исполнителем на бумажном и электронном носителях.

Документы и материалы на бумажном носителе должны быть оформлены на листах формата А4 в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр Исполнителю, второй – Заказчику).

Документы и материалы в электронной форме должны быть представлены на оптическом диске, исключающем возможность изменения информации (CD-R, DVD-R, DVD+R). 

Язык документов и материалов – русский.
7 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийные обязательства распространяются на услуги, предусмотренные настоящим Техническим заданием. 

Гарантийное обслуживание должно проводиться Исполнителем в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Документа о приемке оказанных услуг/Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту.

В рамках гарантийного обслуживания Исполнитель должен устранять выявленные недостатки, приводящие к ошибкам, сбоям и отказам в работе подсистеме «ЛИ», в части требований настоящего Технического задания.

Гарантийные обязательства на оказанные услуги не распространяются, если выявленные в период гарантийного срока недостатки и дефекты оказанных услуг были допущены по вине Заказчика или третьих лиц. 

Приложение № 2.1

к Описанию объекта закупки
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДКЛЮЧАЕМОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Наименование МО
	Модель
	Наименование предприятия изготовителя
	Серийный номер
	Адрес

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Анализатор гематологический
	MicroCC 20
	
	S/N802408038
	Российская Федерация, Республика Башкортостан, Иглинский м.р-н, с.п. Иглинский сельсовет, с. Иглино, ул. Ленина, д. 30; 

Территория Заказчика и Исполнителя

	2
	Анализатор гематологический 
	MicroCC 20
	
	S/N802114025
	

	3
	Анализатора гематологического
	H-100
	
	S/N1600100H1012SE
	

	4
	Автоматический биохимический анализатор
	BS-400
	
	S/N YW5BO12350
	

	От Заказчика:

___________________________

___________________________

ЭП
	От Исполнителя:

____________________

__________________ _____________

ЭП


Приложение № 2.2

к Описанию объекта закупки
ФОРМА

АКТ

ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К КОНТРАКТУ ОТ «___» _____________ 20 __ г. № ______________ 
____________







«___» _____________ 20___ г.

Проведено обследование лабораторного оборудования, предназначенного для проведения лабораторных исследований, в ____________________________ (наименование МО) по адресу: ____________________________________________________________________:

	№ п/п
	Модель лабораторного оборудования
	Серийный номер
	Помещение
	Исправность лабораторного оборудования
 (да/нет)
	Готовность АРМ (да/нет)
	Доступность сети интернет
 (да/нет) 
	Возможность подключения лабораторного оборудования к подсистеме «ЛИ» (да/нет)
	Причина 
(в случае если в столбце 8 указано значение «да» и значения столбцов с 5 по 7 со значением «да»)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого:
Количество единиц обследованного лабораторного оборудования ____.
Количество единиц обследованного лабораторного оборудования, для которых сделано заключение о наличии возможности подключения к подсистеме «ЛИ».

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Ф.И.О.: ______________________

Должность: ___________________

_____________________________

«____» _________________ 20__ г.
	Ф.И.О.: _______________________
Должность: ____________________

______________________________

«_____» __________________ 20__ г.


	ФОРМА АКТА УТВЕРЖДЕНА: 

От Заказчика:

_______________

_______________ _______________

ЭП
	От Исполнителя:

_______________

_______________ _______________
ЭП


Приложение № 2.3
к Описанию объекта закупки
ФОРМА

ПРОТОКОЛ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
К КОНТРАКТУ ОТ «___» _____________ 20 __ г. № ______________ 

Медицинская организация: _____________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________                                               

Наименование прибора: _______________________________________________________________
Серийный номер: ____________________________________________________________________

Версия ПО: _________________________________________________________________________

Проведено физическое подключение оборудования (если необходимо), настройка управляющей программы прибора и проверка передачи данных в __________________________.
В ходе тестовой эксплуатации лабораторного оборудования в режиме информационного взаимодействия с ____________________________, ответственному сотруднику МО ________________________ были продемонстрированы все необходимые действия для активации (если необходимо) и использования функционала передачи данных с прибора. Проверена корректность приходящих в ___________________________________________________ данных.

Прибор готов к промышленной эксплуатации в режиме информационного взаимодействия с __________________.

	Представитель МО:
	Исполнитель:

	Ф.И.О.: ______________________

Должность: ___________________ 

_____________________________

«___» __________________ 20__ г.


	Ф.И.О.: _______________________

Должность: ___________________ 

_____________________________

«___» __________________ 20__ г.




ФОРМА ПРОТОКОЛА УТВЕРЖДЕНА:

	От Заказчика:

_______________

_______________ _______________

ЭП
	От Исполнителя:

_______________

_______________ _______________
ЭП


