Приложение 1 к Техническому заданию проекта Контракта
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	Принт
	Изделие с прямыми линиями.
Общий габарит изделия ШхВ: 7800х3900мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол).
Характеристики Основы.
Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1
Толщина: 4мм; Цвет: белый; Придание цвета: детали из композитной панели оклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего цвета. Пленка закатывается в оборот, закрывая торец. 
Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 1220×4000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. 
Монтаж к стене и полу осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Края композитной детали на полу, защищена от повреждений алюминиевым порожком в цвет близкий к изделию.  
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Карта с подсветкой
	Изделие криволинейной формы из нескольких уровней.  
Размер изделия ШхВ: 2300х1250мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: экструзионное оргстекло. Раскрой — фрезеровка по криволинейному контуру. По периметру выполнена фаска под углом 45° — для сглаживания края и исключения риска порезов. Цвет: прозрачный; Толщина: 6 мм 
Нанесение изображений: гравировка (выборка при помощи фрезерного станка на глубину 1-2мм) 
Подсветка: светодиодная лента RGB‑DW, напряжение 24V, цвет свечения RGB + нейтральный белый (4000К), степень защиты IP20, в комплекте сенсорный контроллер с пультом управления. 
Характеристики лицевой стороны.
Вид материала: Фанера сорта IV, раскроенная на фрезерном станке по криволинейному контуру. Выполнена двусторонняя шлифовка поверхности. Кромка по периметру скруглена; сколы и заусенцы отсутствуют.
Толщина: 6мм, Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная с белым слоем под наименованиями.
Лицевая сторона крепится к основе из акрила при помощи клея и саморезов для прочной фиксации элементов. 
Крепление изделия к стене:
Основа из акрила крепится к стене на саморезы при помощи дистанционных латунных дистанций с расстоянием от стены 15-20мм, цвет никель.
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Принты с подсветкой
	Общий габарит ШхВ:  4000х1800мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Полистирол, нарезан криволинейной формой на фрезерном станке, свойства материала позволяют не обрабатывать край, торец не острый и не травмоопасный. Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 2000×3000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. 
Толщина: 5мм. Цвет: белый
Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная
Подсветка: светодиодная лента RGB‑DW, напряжение 24V, цвет свечения RGB + нейтральный белый (4000К), степень защиты IP20,в комплекте сенсорный контроллер с пультом управления.
Крепление к стене на саморезы при помощи дистанционных держателей с расстоянием от стены 15-20мм. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Наименование учреждения с гербом
	Общий габарит ШхВ:  2300х560мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло), толщиной 5мм. Придание цвета: детали из акрила оклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего цвета. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов.  Крепление к поверхности по трафарету при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Логотип
	Размер изделия ШхВ: 380х380мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло),  толщиной 5мм, Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Крепление к поверхности при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Гимн
	Общий габарит ШхВ:  1000х220мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло), толщиной 5мм. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Крепление к поверхности при помощи трафарета, двухстороннего скотча и жидких гвоздей.
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Часы
	Общий габарит ШхВ:  560х560мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Экструзионное оргстекло, прозрачного цвета, толщиной 5мм. Элемент нарезается на лазерном станке, круглой формы, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов.
Характеристики циферблата:
Вид материала: пластик двухслойный для гравировки, золотого цвета, толщиной 3мм.
Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов.
Характеристики часового механизма со стрелками:
Материал изготовления металл и пластик. Батарейка AA (LR6). 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
	1

	[image: ]
	Буква объемная
	Общий габарит ШхВхГ:  780х900х300мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на плоской поверхности (полу).
Характеристики.
Лицевая сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Обратная сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). 
Со всех сторон буквы обклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего, красного и белого цветов в соответствии с макетом. Буква — мобильный элемент: допускается перенос на другое место. Изделие рассчитано на эксплуатацию как внутри помещений, так и на улице. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Ролл Шторы
	Размер ШхВ: 2100х2100мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики
Рулонное изделие АМГ32, управление при помощи цепочки. Информация по ткани: ткань «альфа», 100% полиэстер с акриловой пропиткой, плотность 173 г/м2, структура гладкая, прозрачность 80%, допустима только сухая чистка. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Надпись с подсветкой
	Изделие с прямыми линиями.
Общий габарит изделия ШхВ: 1800х630мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: экструзионное оргстекло. Раскрой — фрезеровка по криволинейному контуру. По периметру выполнена фаска под углом 45° — для сглаживания края и исключения риска порезов. Цвет: прозрачный;  Толщина: 6 мм 
Характеристики Букв без подсветки.
Основа пвх 10мм, выкрашенного в синий цвет. На лицевой стороне акрил красный 3мм. 
Характеристики Букв с подсветкой.
Основа пвх 10мм, выкрашенный в синий цвет. На лицевой стороне акрил красный 3мм. На обратной стороне акрил молочный 3мм, вклеен в паз равный толщине акрила. Элементы склеиваются между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея).
Подсветка: лента зиг заг Kaisen белого нейтрального цвета. 
Все буквы приклеиваются к основе из акрила прозрачного 6мм при помощи цианоакрилатного (суперклея).
Основа из акрил прозрачного 6мм монтируется напрямую к стене при помощи латунных дистанций с расстоянием от стены 15-20мм, цвет никель.
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Принт Лахта центр
	Изделие с прямыми линиями.
Общий габарит изделия ШхВ: 1100х2700мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1
Толщина: 4мм; Цвет: белый; Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная.  Изделие криволинейной формы на фрезерном станке.  
Монтаж к стене осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей.
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Подиум для кубков
	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой.
Размер первой части ШхВхГ:  2420х910х300мм
Размер второй части ШхВхГ:  1800х500х300мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол).
Характеристики.
Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой белого цвета. Изделие состоит из 2х объемных элементов скрепленных между собой при помощи скобяных изделий.
Изделие статичное, фиксируется вплотную к полу и стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. 
Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля.  
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Полка для кубков
	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой.
Размер первой части ШхВхГ:   1000х180х370мм
Назначение: использование в поещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стена).
Характеристики.
Верхняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Нижняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). 
Изделие со всех сторон закатано каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой черного цвета. Изделие монтируется вплотную к стене при помощи скобяных изделий. 
Вокруг полки декоративный принт из акрила черного 5мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой черного цвета. Элемент нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Монтаж осуществляется к стене при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Шайба
	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой.
Размер первой части ШхВхГ:  750х180х750мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на горизонтальной поверхности (пол).
Характеристики.
Верхняяя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Нижняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). 
Со всех сторон буквы обклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ‑черного цвета. Изделие — мобильный элемент: допускается перенос на другое место. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Ниша для кубков
	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой.
Размер первой части ШхВхГ:  4400х1300х300мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стена).
Характеристики.
Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой белого цвета. 
Изделие статичное, фиксируется вплотную к стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. 
Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля.  
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Подиум для кубков
	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой.
Размер первой части ШхВхГ: 4000х1700х300мм
Размер второй части ШхВхГ: 3200х1000х300мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол).
Характеристики.
Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой белого цвета. Изделие состоит из 2х объемных элементов скрепленных между собой при помощи скобяных изделий.
Изделие статичное, фиксируется вплотную к полу и стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. 
Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Колонна
	Изделие с прямыми линиями.
Общий габарит изделия ШхВ: 760х2770мм, 4 стороны
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (колонна)
Характеристики Основы.
Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1
Толщина: 4мм; Цвет: зеркало серебро.
Предусмотрен невидимый каркас из профильной трубы сечением 15х15мм, окрашенный методом порошковой окраски в серый цвет. Элементы из композита крепятся вплотную к каркасу. Целиком изделие собирается вокруг колонны при помощи скобяных изделий. Стыки на углах и места креплений по краям скрыты декоративным алюминиевым уголком в цвет близкий к композитной панели. Изделие статичное, при необходимости возможно крепление каркаса к полу при помощи скобяных изделий, для лучшей устойчивости. 
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	Зеркальная стена
	Изделие с прямыми линиями.
Общий габарит изделия ШхВ: 6500х2300мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики Основы.
Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1
Толщина: 4мм; Цвет: зеркало серебро.
Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 1220×4000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. 
Монтаж к стене осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей.
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Принт «Мяч»
	Изделие криволинейной формы. 
Общий габарит изделия ШхВ: 1100х1000мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики
Вид материала: Акриловый лист (оргстекло) белого и черного цвета, толщиной 5мм, элементы склеиваются между собой при помощи скотча двухстороннего и клея. Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Монтаж к поверхности осуществляется при помощи скотча и жидких гвоздей. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Логотип
	Изделие криволинейной формы. 
Общий габарит изделия ШхВ: 1000х1070мм
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на вертикальной поверхности (стене).
Характеристики
Вид материала основы: пвх белый толщиной 5мм, нарезается фигурной формы на фрезерном станке, материал мягкий не имеет острых краев.
Вид материала рисунка: акрил белый толщиной 5мм, закатанный каландрированной самоклеящейся ПВХ‑плёнкой голубого цвета. Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Элементы из акрила приклеиваются к основе из пвх при помощи скотча двухстороннего и клея. Монтаж изделия к стене осуществляется при помощи двухстороннего вспененного скотча и жидких гвоздей. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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	Пол
	Общий габарит изделия ШхВ:  6550х7000мм 
Назначение: использование в помещениях, для
размещения на горизонтальной поверхности (пол).
Характеристики
Вид материала основы: кварц виниловая плитка, монтируется к поверхности пола при помощи жидких гвоздей. Обрезается по периметру равномерно по краю плинтуса. Поверх кварц виниловая плитка закатана мягкой мономерной каландрированной ПВХ-плёнкой, которая заламинирована каландрированной ПВХ-плёнкой с перманентным клеевым слоем, с песочной текстурой, создающей противоскользящий эффект и защищает изображение от стирания. Нанесение изображения наносится методом ультрафиолетовой печати. 
Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.
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