Приложение № 2 
к Договору от _____________№_________

Прейскурант цен на услуги по предоставлению ресурсов ИТ-инфраструктуры
	Услуга
	Ед. изм.
	Цена единицы услуги, руб. без НДС
	Цена единицы услуги, руб. с учетом НДС

	1. Предоставление виртуальной вычислительной инфраструктуры на базе средств виртуализации  с обеспечением антивирусной защиты:
	
	
	

	Количество виртуальных центральных процессоров (vCPU) с частотой не менее 2,8 ГГц каждый с переподпиской физического ядра CPU к виртуальному (pCPU:vCPU) в соотношении не более 1:4
	шт
	__
	__

	Количество виртуальных центральных процессоров (vCPU) с частотой не менее 3,4 ГГц каждый с переподпиской физического ядра CPU к виртуальному (pCPU:vCPU) в соотношении не более 1:2
	шт
	__
	__

	Объем оперативной памяти
	ГБ
	__
	__

	Дисковое пространство с параметрами (тип SAS):
- профиль рабочей нагрузки - 70 % операций чтения / 30 % операций записи блоками не более 32 Кб;
- задержка (latency, мс) - не более 25 мс;
- гарантированное значение отношения количества операций ввода/вывода (IOPS) на 1 ГБ - не менее 0.1 IOPS/GB, возможное пиковое значение - 1 IOPS/GB;
-  пропускная способность сетевых интерфейсов не менее 10 Гбит/сек
	ГБ
	__
	__

	Дисковое пространство с параметрами (тип SSD Standard):
- профиль рабочей нагрузки - 70 % операций чтения / 30 % операций записи блоками не более 32 Кб;
- задержка (latency, мс) - не более 10 мс;
- гарантированное значение отношения количества операций ввода/вывода (IOPS) на 1 ГБ - не менее 1 IOPS/GB, возможное пиковое значение - 10 IOPS/GB;
- пропускная способность сетевых интерфейсов не менее 10 Гбит/сек
	ГБ
	__
	__

	Дисковое пространство с параметрами (тип SSD Fast):
- профиль рабочей нагрузки - 70 % операций чтения / 30 % операций записи блоками не более 32 Кб;
- задержка (latency, мс) - не более 5 мс;
- гарантированное значение отношения количества операций ввода/вывода (IOPS) на 1 ГБ - не менее 5 IOPS/GB, возможное пиковое значение - 10 IOPS/GB;
-  пропускная способность сетевых интерфейсов не менее 10 Гбит/сек
	ГБ
	__
	__

	Дисковое пространство с параметрами (тип SSD Ultra):
- профиль рабочей нагрузки - 70 % операций чтения / 30 % операций записи блоками не более 32 Кб;
- задержка (latency, мс) - не более 5 мс;
- гарантированное значение отношения количества операций ввода/вывода (IOPS) на 1 ГБ - не менее 10 IOPS/GB, возможное пиковое значение - 100 IOPS/GB;
-  Пропускная способность сетевых интерфейсов не менее 10 Гбит/сек
	ГБ
	__
	__

	2. Предоставление отказоустойчивого интернет-канала с обеспечением защиты от DDoS атак:
	
	
	

	Канал связи для доступа в Интернет, организованный не менее чем через 3-х (трех) независимых операторов связи с параметрами:
– средняя задержка при прохождении IP-пакетов не более 20 мс;
– величина джиттера при прохождении IP-пакетов не более 100 мс;
– допустимый уровень потери IP-пакетов не более 0,1%;
-  пропускная способность канала связи с гарантированной скоростью передачи данных не менее 1024 Мбит/сек;
-  объем отражения от DDoS-атак (для всех сервисов Заказчика) до 10  Гбит/сек
	шт
	__
	__

	Количество выделенных публичных IP-адресов (Public IP)
	шт
	__
	__

	3. Предоставление каналов передачи данных:
	
	
	

	Канал связи, построенный на выделенных оптоволоконных линиях связи (ВОЛС) в волоконно-оптических кабелях (ВОК) с параметрами:
- точка подключения № 1 - ЦОД АО «Татэнергосбыт», размещенный по адресу Республика Татарстан, г. Казань, 420059, ул. Павлюхина, д. 110 «В», помещение центрального коммутационного узла;
- точка подключения № 2 - ЦОД Исполнителя, стойко-место размещения сетевого оборудования Заказчика;
- обеспечение гарантированной скорости передачи 10 Гбит/с;
- линия связи выполнена без применения промежуточного приемо-передающего, ретрансляционного или другого активного оборудования по всей длине соединительного кабеля;
- обеспечена возможность организации агрегирования каналов по технологии Port Channel (EtherChannel) на оконечном оборудовании Заказчика на базе не менее 2 физических портов с каждой стороны подключения;
- тип используемых оптических модулей-коннекторов на стороне оборудования Заказчика - SFP+
-  количество предоставляемых Заказчику оптических модулей-коннекторов SFP+ не менее 4-х шт.;
-  пропускная способность канала не менее 10 Гбит/сек
	шт
	__
	__

	4. Резервное копирование и восстановление данных:
	
	
	

	Объем дискового пространства с данными Заказчика, подлежащих резервному копированию и восстановлению из резервных копий
	ГБ
	__
	__

	5. Размещение оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя: 
	
	
	

	Стойко-место в ЦОД с размещением в серверном шкафу с характеристиками:
- монтажная ширина 19” (482,6 мм);
- рабочая высота не менее 47 монтажных единиц (47U);
- ширина шкафа не менее 600 мм;
- глубина шкафа не менее 1200 мм;
- электропитание шкафа через два независимых распределительных устройства питания (pdu - power distribution unit) суммарной мощностью не менее 4 кВт
	шт.
	__
	__

	
Заказчик
АО «Татэнергосбыт» 
___________________
	
	
Исполнитель
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______________




