Участнику Конкурса в электронной форме по выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ НПС "Шкапина" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-752)
Реестровый номер закупки: 32616423145
«13» октября 2026 года

Заказчик Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (АО "Теплосеть 
Санкт-Петербурга") в ответ на запрос о разъяснении положений документации по закупке Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация системы АСДТУ НПС "Шкапина" (в части АСУ ТП и АСДУ "нижнего уровня" и ИБ) (4444/4.6.16-752)) (далее – закупка), поступивший Организатору закупки 09.10.2026, а именно:
О предоставлении количества сигналов

Запрос​

Просим разъяснить следующие положения технического задания: 1. Ориентировочное количество сигналов. Указать примерное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» (для оценки объёма программирования и монтажа). 2. Состав основного оборудования. Предоставить перечень насосов, регулирующей арматуры, датчиков (температуры, давления, расхода), подлежащих автоматизации, с указанием типов интерфейсов и протоколов обмена. 3. Объём данных для верхнего уровня. Уточнить, какой именно перечень сигналов и в каком объёме должен передаваться в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (количество тегов, состав). 4. Средства защиты информации (СЗИ). Уточнить, какие именно СЗИ приобретает Заказчик (модель, количество) и какие требования предъявляются к их монтажу и наладке со стороны Подрядчика. Обоснование: указанные сведения необходимы для корректной оценки трудозатрат и формирования достоверного коммерческого предложения.

Заказчик сообщает следующее: 
1. Ориентировочное количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов, подлежащих обработке в АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня»:

- входные дискретные – 440

- выходные дискретные – 378

- входные аналоговые – 409

- выходные аналоговые – 2

2.  Состав основного оборудования:

Сетевые насосы - 9 шт. 

Запорная арматура - 28 шт.

Регуляторы с электроприводом – 2 шт.

Датчики температуры – 20 шт.

Датчики давления – 8 шт.

Типы интерфейсов и протоколы обмена – см. СТО

3 . Объём данных для верхнего уровня (количество тегов) - 849

4. Средства защиты информации (СЗИ):

- С-Терра Шлюз SТ KC1 (G-1000-5.0-1030-4-2SFP-ST-KC1) – 1 шт. (поставляется заказчиком). Монтаж и наладка осуществляется силами подрядчика.

- Кибер Бэкап. Расширенная редакция для рабочей станции Linux – 1 шт. (поставляется заказчиком). Устанавливает подрядчик.

- Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 150-249 Node 1 year Base License – Лицензия – 2 шт. (поставляется заказчиком). Устанавливает подрядчик.


